CAPITOLATO SPECIALE

Trattativa privata per la fornitura di arredi per l’ U.O. di Anatomia Patologica dell’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina ed M. Ascoli.

Art. 1
OGGETTO DELLA TRATTATIVA

1.   La trattativa, risulta articolata in un unico lotto, genericamente denominato “arredi di Laboratorio”, da destinare all’U.O. di Anatomia Patologica della
A. R. N. A. S. 
2. Il presente capitolato fissa le condizioni contrattuali per l’unico lotto oggetto della trattativa.
Importo complessivo a base  €. 55.000,00  oltre IVA;
3. Le caratteristiche tecniche degli arredi di Laboratorio oggetto della fornitura sono compiutamente indicate nelle schede tecniche allegate al presente capitolato per costituirne parte integrante. 
4.  Il contratto che si instaura con il provvedimento di aggiudicazione definitiva è un contratto di fornitura, una tantum,  con il sistema chiavi in mano.    

Art.2
ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne  degli arredi  entro e non oltre il termine di giorni trenta, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax. 
Entro il superiore termine dovrà essere, altresì, eseguita l’installazione e il montaggio degli arredi .
2. La consegna dovrà essere effettuata presso l’U.O. di Anatomia Patologica cui gli arredi di Laboratorio sono destinati previo accordo con il Dott. L. Marasà Responsabile dell’U.O. di destinazione; 
3.  Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.
4. La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al Settore Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.
5. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.
6. La consegna ed il montaggio degli arredi de quo dovrà avvenire sotto la responsabilità e a cura della Ditta fornitrice. Rimangono pertanto a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati al piano terreno.
7. L’Amministrazione appaltante accerterà che gli arredi siano corrispondenti a quanto dichiarato nell’offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.
8. All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati e la relativa bolla và consegnata al 3° Piano Stanza 10 Sig.ra Patrizia Lauria.

Art. 3 
ONERI ED OBBLIGHI A ACARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1.	L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni e/o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria, per qualsiasi causa nell’esecuzione della fornitura.
2.	La ditta aggiudicataria risponde pure dei danni alle persone e alle cose che potessero derivare all’azienda ospedaliera per fatto della ditta medesima o dai suoi dipendenti nell’espletamento della fornitura e per tutta la durata della stessa. Pertanto, in tal caso, l’Amministrazione verrà sollevata da ogni protesta e molestia che al riguardo le venisse mossa.  

Art. 4
COLLAUDO/VERIFICA

1. Gli arredi di Laboratorio oggetto della trattativa privata sono soggetti a collaudo da parte dell’Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all’uopo incaricato in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, e l’obbedienza alle vigenti normative.
2. Delle operazioni di collaudo si darà, atto con la redazione di apposito verbale.
L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.
3. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.
Al momento del collaudo la ditta aggiudicataria sarà tenuta, comunque, a fornire tutta la valutazione tecnica comprendente eventuali specifiche certificazioni di collaudo (da parte di Istituti o Enti). 
4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e /o vizi riscontrati in sede di collaudo.
La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.
5. L’Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito. 
6. In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali successivamente alle operazioni di collaudo, ove possibile, contestualmente, occorrerà procedere alla c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all’utilizzo degli arredi di laboratorio. 

Art. 4
ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell’impresa aggiudicataria  i rischi di perdita e danni agli arredi di laboratorio durante il trasporto e la sosta nei locali dell’amministrazione fino alla data del verbale di colludo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’ente.
2. Garanzia: l’impresa garantisce il perfetto funzionamento degli arredi di Laboratorio per almeno un anno a decorrere dalla data del collaudo, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore o da fatti non imputabili all’Ente e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell’amministrazione:
	 a) sostituzione dei componenti che risultino difettosi o danneggiati per mal funzionamento attribuibile al prodotto;
	b) nel caso di cui al punto a) del presente articolato la ditta dovrà farsi carico anche dell’eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l’invio del prodotto presso la sede;
	Si precisa, che l’incertezza sulla causa che ha determinato il guasto e conseguentemente sulla individuazione del soggetto a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane comunque obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione.
L’impresa deve pertanto, ove necessari, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.
L’impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica.
La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 dalla constatazione del guasto.
3. fornitura parti di ricambio: l’impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia. 

Art.5
INADEMPIENZE / PENALITA’
 
1.  Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo 2 (giorni trenta naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 0.5% del valore dei beni oggetto dell’ordine inevaso per tempo. 
2. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto  e/o di materiale privo dei requisiti previsti al comma 5 dell’art.2 (confezionamento ed imballaggio). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo. 
3. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall’Ente, questo ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.
4. L’esito negativo del collaudo, attestato dall’amministrazione, integrerà l’ipotesi di cui alla precedente comma 1, con la conseguenza che l’applicazione della penale avrà, anche, effetto retroattivo (saranno, cioè assoggettati alla penalità tutti i giorni compresi tra la data di consegna e quella di verifica della irregolare esecuzione degli stessi).

Art. 6
FINANZIAMENTO, EFFICACIA E PAGAMENTO DELLE FORNITURE

La trattativa privata è finanziata con fondi del corrente bilancio.
Il pagamento della fornitura sarà  effettuato entro i termini previsti dalla vigente normativa, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell’Azienda, e previo esperimento favorevole delle operazioni di collaudo e verifica; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

Art. 7
SPESE 

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto (registrazione del verbale di gara) con tutti gli oneri fiscali pertinenti.
2. Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.
Art.8
CONTROVERSIE

1.	Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura. 
2.	Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.
3.	E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

Art.9
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla circolare invito e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili: 
•	le disposizioni riguardanti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R.D. 18.1.1923 n.2440;
•	il relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 23.5.1924 n.827;
•	il D.Lgvo 24.7.1992 n.358 e s.i.m.;
•	le disposizioni regionali valevoli per i beni acquisiti con finanziamenti in c/capitale;  le norme del codice civile che disciplinano i contratti.

Il Direttore Generale 

__________________

La ditta obbligata 

________________________
Agli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 6 del presente capitolato speciale che testualmente recita:
<<Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo>>

La ditta obbligata

___________________            

RELAZIONE

DESCRIZIONE ARREDI DA LABORATORIO

Tutti i materiali impiegati per la realizzazione degli arredi tecnici descritti nella presente gara dovranno essere di prima qualità, privi di difetti intrinseci e adeguati ognuno all’uso a cui sono destinati, certificati secondo le normative vigenti ( il tutto certificabile a richiesta dell’amministrazione).

Gli standard di riferimento, successivamente indicati, dei materiali che saranno utilizzati per i componenti, rappresentano requisiti minimi e pertanto il concorrente potrà proporre solo materiali di livello uguale o superiore a quelli richiesti, documentandone le caratteristiche e l’origine.

Tutte le strutture, i pannelli, i rivestimenti, le verniciature e gli impianti dovranno essere realizzati con materiali ignifughi omologati secondo la normativa vigente.

L’esecuzione generale dei banchi, sia a parete che centrali, è da intendersi conforme ai suggerimenti delle norme DIN 12922 e DIN 12926.

Tutte le attrezzature debbono essere realizzate con componenti modulari, sostituibili o integrabili in ogni momento. Per ragioni di uniformità e di spazi disponibili il dimensionamento deve corrispondere di massima alle misure riportate negli allegati. Le dimensioni indicate devono intendersi orientative le stesse vanno eventualmente modificate sulla base delle planimetrie e del sopraluogo obbligatorio. 
Le piante dei locali interessati allegate alle preseti schede tecniche devono intendersi a titolo esemplificativo.
Le ditte sono obbligate ad inserire nella documentazione tecnica i disegni con vista frontale e laterale delle composizioni da realizzare.
Nel caso di banchi a centrali deve essere garantita la possibilità della piena visibilità degli operatori da entrambi i lati.

Tutti i rivestimenti, le verniciature e gli impianti devono essere realizzati con materiali ignifughi rispondenti alla normativa italiana CSE 2/75/A e CSE RF 3/77 (classe 1). 
In particolare, l’esecuzione generale dei banchi, sia a parete che centrali, dovrà essere conforme alle norme DIN 12922 e DIN 12926 o equivalenti.
Le strutture dei mobili dovranno essere in bilaminato stratificato,acciaio verniciato (singola o doppia parete) o non o con struttura mista (corpo in acciaio, pannelli frontali in bilaminato stratificato). In ogni caso dovrà trattarsi a pena di esclusione di materiali resistenti ad agenti chimici, alla corrosione e ignifughi.

I banchi di lavoro devono avere l’illuminazione sottopensile per tutta la lunghezza dei pensili descritti.

Le utenze elettriche dovranno essere posizionate su alzate in acciaio verniciato o in PVC predisposte ad alloggiare pensili e ripiani portareagenti da collocare ad altezza variabile.

Ogni alzata portautenze dovrà consentire il passaggio degli impianti tecnologici dall’alto per proseguire sia di lato che in basso. L’alzata dovrà essere realizzata per contenere moduli portautenze quali: quadri elettrici, prese telefoniche, prese dati e impiantistica idrica, fluidi e gas.

Le suddette alzate dovranno essere facilmente ispezionabili consentendo opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.

I ripiani porta reagenti devono essere adatti al contenimento di un eventuale versamento di liquido con superficie per l’appoggio anticorrosione. Dovranno essere facilmente removibili, anche a cura di personale non qualificato, per lo spostamento in altezza o di posizione.

Piani di lavoro (in corian, in gres monolitico, in varicor e vari)  con sagoma  antidebordante perimetrale per ciascuna lastra con spessore totale non inferiore a 30 mm., resistente ai solventi chimici, agli acidi, agli sbalzi termici, agli urti, decontaminabili e facilmente lavabili secondo le normative DIN 12916 e DIN 7184.

Montanti e struttura metallica dei banchi verniciato con polveri di resina epossidica,  antiacido, anticorrosione, completamente smontabili.
I mobiletti devono essere su ruote da posizionare liberamente sotto i banchi o in alternativa sigillati a filo in modo da non permettere una facile disinfezione e pulizia dei locali.
Si richiede altresì che il tutto possa consentire l’accesso in qualsiasi area sottostante per consentire la manutenzione.

Mobiletti sottobancone in acciaio verniciati elettrostaticamente con polveri di resina epossidiica con classe di reazione al fuoco uguale a zero o in subordine in agglomerato di legno classe di reazione al fuoco uguale a uno, spessore min.18 mm, con rivestimento melaminico in finitura antigraffio su entrambe le facce. 
Tutti i mobiletti devono essere dotati di maniglie a norma, privi di spigoli vivi e di facile afferraggio.
Ogni singola anta o cassetto dovrà essere provvista di etichetta posta a filo delle superficie senza sporgenza e rilievo.
 
Devono avere cassetti a chiusura con chiave oppure ad ante battenti con ripiano interno in acciaio.

Tutte le superfici dei banchi dei banchi e dei mobiletti devono essere disinfettabili senza emissione di sostanze tossiche.

Gli armadietti pensili devono essere in acciaio verniciato in resina epossidica classe di reazione al fuoco uguale a zero, o in subordine  pannelli agglomerati di legno classe di reazione al fuoco uguale a 1 spessore min. 18mm. Con rivestimento melaminico
Le ante potranno essere piene a battente, o a battente con vetro o scorrevoli su guide.
I pannelli elettrici dovranno essere posti in quadri portautenze, conformi alle norme 23-12CEI e CEI EN 60309 1/6039.2 eCEI 23-5/16 con grado di protezione IP44 prese Shuko con protezioni, 2P+terra, 16° 220V monofase, di tipo interbloccate monofase con interruttore di blocco da 32 A 500VCA AC 23°- AC3 prese da 2P+terra , 220 V, 50Hr, 16°. 
Dovranno avere un involucro in materiale isolante termoplastico autoestinguente con coperchio a molla di colore uguale alla tensione dell’impiego.

Le vasche e i lavelli dovranno essere dello stesso materiale dei piani di lavoro. 

I colori si intendono a scelta della D.L. 

DESCRIZIONE ARREDI DA LABORATORIO PER ANATOMIA PATOLOGICA

LABORATORIO 1
Banco a parete da cm 180x80x90/210h

Modulo tecnico portaservizi
Postazione di lavoro a C
Piano di lavoro 
Quadro elettrico con 4 prese schuko
Sezione rete impiantistica elettrica
Quadretto per reti e fonia 
Due canaline predisposte per inserimento cavi elettrici, di trasmissione dati e/o telefonici da cm 100;
Barra singola a sbalzo  cm 100x50 ad altezza variabile per modulo da cm 180;
Armadio pensile ad ante scorrevoli in vetro, con ripiano per modulo 180 
Plafoniera fissaggio su sbarra 
Cassettiera cm 60 circa - serratura centralizzata – 4 cassetti
Carter terminale per postazione a C

Modulo ad angolo cm 80x80x90/210h circa 
  
Modulo tecnico a “L” da cm 80x80x80/210h circa
Piano di lavoro 
Due barre singole a sbalzo (50x50) altezza variabile – modulo cm 60
Due mensole cm 25 – modulo 60

Banco lavello a parete cm 60 x80x90/210h circa

Modulo tecnico portaservizi monofronte 
Postazione a C per banco con lavello 
Piano lavello e raccordo per scarico
Miscelatore canna snodata e raccordi alimentazione –comando a pedale
Mobiletto sottolavello, 4 ruote, 2 con freno – 1 anta Sinistra
Sezione rete impiantistica scarico acqua
Sifone terminale per sezione rete  scarico acqua
Barra singola a sbalzo –modulo cm 60
Armadio pensile a giorno (senza ante ), con ripiano – modulo 60 

Due Banchi a parete cm 180 x 80 x 90/210h circa
 
Modulo tecnico portaservizi monofronte 
Postazione di lavoro a C 
Piano di lavoro 
Quadro elettrico – 4 prese schuko 
Sezione rete impiantistica elettrica, monofase (2P+T);
Barra singola a sbalzo (100x50) altezza variabile – modulo cm 180;
Armadio pensile ante scorrevoli in vetro 3+3, con ripiano- modulo 180;
Plafoniera fissaggio su barra – modulo 180;
Cassettiera cm 60 circa – serratura centralizzata – 4 cassetti;
Carter terminale postazione a C 
 
LABORATORIO 2

Banco a parete cm 120x80x90/210h

Modulo tecnico portaservizi monofronte 
Postazione di lavoro a C 
Piano di lavoro 
Quadro elettrico con cavo FG7OM1 LS0H - 4 prese UNEL schuko
Sezione rete impiantistica elettrica – cavo FG7OM1 LS0H – monofase ( 2P + T)
Mobiletto con ripiano interno;  4 ruote, 2 con freno – 1 cassetto e 1 anta Destra
Quadretto per reti a e fonia 
Canalina predisposta per inserimento cavi elettrici, di trasmissione dati e/o telefonici – da cm 100
Barra singola a sbalzo (100 x 50) altezza variabile modulo cm 120
Armadio pensile ante scorrevoli in vetro, con ripiano – modulo 120
Plafoniera  fissaggio su barra 
Carter terminale per postazione a C 

Banco lavello a parete cm 60 x 80 x 90/210 circa  

Modulo tecnico portaservizi monofronte 
Postazione a C per banco con lavello 
Piano lavello e raccordo per scarico
Miscelatore canna snodata e raccordi alimentazione – comando a pedale
Mobiletto sottolavello, 4ruote, 2 con freno – 1 anta sinistra
Sezione rete impiantistica scarico acqua – in tubo PPH
Sifone terminale per sezione rete scarico acqua – in PPH
Barra singola a sbalzo (50x50) altezza variabile – modulo cm 60
Mensola cm 25 con protezione anticaduta – modulo 60

Modulo ad angolo cm 80x80x90/210h   circa

Piano di lavoro 
Due barre singole a sbalzo (50x50) altezza variabile – modulo cm 60
Due mensole cm 25  – modulo 60 

Banco a parete cm 180x80x90/210h circa

Modulo tecnico portaservizi monofronte 
Postazione di lavoro a C
Piano di lavoro 
Quadro elettrico con cavo FG7OM1 LS0H – monofase (2p+T)
Barra singola a sbalzo (100x50) altezza variabile – modulo cm 180
Armadio pensile ante scorrevoli in vetro, con ripiano – modulo 180
Plafoniera  fissaggio su sbarra 
Cassettiera cm 60 circa – serratura centralizzata e anti – tilting;
base in acciaio cm 12h – 4 cassetti
Carter terminale per postazione a C

LABORATORIO 3

Banco a parete, cm 120x80x90/210h circa

Modulo tecnico portaservizi monofronte 
Postazione di lavoro a C 
Piano di lavoro 
Quadro elettrico con cavo FG7OM1 LS0H – 4 prese UNEL schuko
Sezione rete impiantistica elettrica – cav0 FG7OM1 LS0H – monofase (2P+T)
Mobiletto – ripiano interno; , 4 ruote, 2 con freno- 1 cassetto e 1 anta destra
Barra singola a sbalzo (100x50) altezza variabile – modulo cm 120
Armadio pensile ante scorrevoli in vetro,con ripiano– modulo 120
Plafoniera fissaggio su barra 
Carter terminale per postazione a C

Banco lavello a parete cm 60x80x90/210h circa

Modulo tecnico portaservizi monofronte – da cm 60 circa
Postazione a C per banco con lavello 
Piano lavello e raccordo per scarico
Miscelatore canna snodata e raccordi alimentazione – comando a pedale 
Mobiletto sottolavello – 1 anta sinistra
Sezione rete impiantistica scarico acqua 
Sifone terminale per sezione rete scarico acqua
Barra singola a sbalzo (100x50) altezza variabile – modulo cm 60
Armadio pensile a giorno (senza ante), con ripiano modulo 60 

Modulo ad angolo cm 80x80x90/210h circa

Modulo tecnico a “ L “ portaservizi monofronte 
Postazione di lavoro a C per banco 
Piano di lavoro 
Quadro elettrico con cavo FG7OM1 LS0H – 4 prese UNEL  schuko
Sezione rete impiantistica elettrica – cavo FG7OM1 LS0H – monofase (2P+ T)
Quadretto per reti e fonia 
Due canaline predisposte per inserimento cavi elettrici, di trasmissione dati e/o telefonici –da cm 100
Barra singola a sbalzo (100x50) altezza variabile – modulo cm 180
Armadio pensile ante scorrevoli in vetro, con ripiano – modulo 180
Plafoniera  fissaggio su barra
Cassettiera cm 60 circa  – serratura centralizzata e anti- tilting – 4 cassetti
Carter terminale per postazione a C

LABORATORIO 4

Due Banchi a parete cm 180x80x90/210h circa
 
Modulo tecnico portaservizi monofronte 
Postazione di lavoro a C per banco 
Piano di lavoro 
Quadro elettrico con cavo FG7OM1 LS0H – 4 prese UNEL  schuko
Sezione rete impiantistica elettrica – cavo FG7OM1 LS0H – monofase (2P+ T)
 Barra singola a sbalzo (100x50) altezza variabile – modulo cm 180
Armadio pensile ante scorrevoli in vetro, con ripiano – modulo 180
Plafoniera  fissaggio su barra – modulo 180
Cassettiera cm 60 circa – serratura centralizzata e anti- tilting – 4 cassetti
Carter terminale per postazione a C

Modulo ad angolo da cm 80x80x90/219h circa

Modulo tecnico a “L” – da cm 80x80x80/210h circa
Piano di lavoro 
Due barre singole a sbalzo (50x50) altezza variabile – modulo cm 60
Due mensole cm 25 – modulo 60 

Banco lavello a parete cm 60x80x90/210h circa

Modulo tecnico portaservizi monofronte 
Postazione a C per banco con lavello 
Piano lavello e raccordo per scarico
Miscelatore canna snodata e raccordi alimentazione – comando a pedale 
Mobiletto sottolavello – 1 anta sinistra
Sezione rete impiantistica scarico acqua 
Sifone terminale per sezione rete scarico acqua
Barra singola a sbalzo (100x50) altezza variabile – modulo cm 60
Armadio pensile a giorno (senza ante), con ripiano modulo 60 

Due Banchi a parete da cm 180x80x90/210h circa

Modulo tecnico portaservizi monofronte 
Postazione di lavoro a C per banco 
Piano di lavoro 
Quadro elettrico con cavo FG7OM1 LS0H – 4 prese UNEL  schuko
Sezione rete impiantistica elettrica – cavo FG7OM1 LS0H – monofase (2P+ T)
Quadretto per reti e fonia 
Due canaline predisposte per inserimento cavi elettrici, di trasmissione dati e/o telefonici –da cm 100
Barra singola a sbalzo (100x50) altezza variabile – modulo cm 180
Armadio pensile ante scorrevoli in vetro, con ripiano – modulo 180
Plafoniera  fissaggio su barra – modulo 180
Cassettiera  – serratura centralizzata e anti- tilting  – 4 cassetti
Carter terminale per postazione a C 

Due Banchi a parete da cm 120x80x90/90h circa

Modulo tecnico con fascia portaservizi
Postazione di lavoro a C per banco 
Piano di lavoro 
Quadro elettrico MONOFRONTE su colonnina, con cavo FG7OM1 LS0H – 3 prese UNEL  schuko e 1 interruttore magnotermico differenziale
Sezione rete impiantistica elettrica – cavo FG7OM1 LS0H – monofase (2P+ T)
Mobiletto  ripiano interno – 1 cassetto e 1 anta Destra
Carter terminale per postazione a C

16 Armadi contenitori da laboratorio cm 120x50x190h circa

Top per armadi 
Basamento per armadi in acciaio con livellatori
Corpo armadio con 4 ripiani regolabili, 2 ante, con svecchiatura in vetro 3+3, a battente con 1 serratura 

3 Armadi Frigo per stoccaggio di medicinali e/o materiali biologici

1 Armadio da 1800 lt versione monoblocco con ante non trasparenti, con temperatura da 0°C a +10°C
1 Armadio da 2000 lt   versione monoblocco con ante non trasparenti, con temperatura da 0°C a +10°C
1 Armadio da 1500 lt   versione monoblocco con ante non trasparenti, con temperatura da – 10°C a -20°C
Caratteristiche tecniche:
basso consumo energetico e ampie cassettiere

GRIGLIA PUNTEGGI DI QUALITA’

ARREDI DI LABORATORIO QUALITA’ TOTALE PUNTI 60
I punteggi sono frazionabili (0-0,50- 1-1,50)
Caratteristiche tecniche: punti 48
Assistenza e garanzia : punti 12

CARATTERISTICHE TECNICHE	TOTALE PUNTI 48	TOTALE DITTA 	
Caratteristiche costruttive	                                        max 6		
Tipologia dei materiali presenti	max 4		
Resistenza alle sollecitazioni meccaniche	
max 4		
Grado di disinfettabilità e di sanificazione dei materiali utilizzati	

max 5		
Spessore dei piani	max 4		
Classe ignifuga: classe 1	max 2		
Classe ignifuga: classe 2	max 4		
Bilaminato stratificato	max 2		
Struttura in acciaio e pannelli frontali in laminato stratificato	
max 2		
Acciaio	max 4		
Acciaio doppia parete	max 5		
Estraibili, su ruote  	max 4		
Ante scorrevoli con sistema di sigillatura anti polvere	
max 2		
GARANZIA ASSISTENZA TECNICA	TOTALE PUNI 12		
Garanzia estesa ad ulteriori anni oltre il primo 	max 4		
Referenze nazionali su arredi di laboratorio	
max 2		
Referenze internazionali su arredi di laboratorio	
max 2		
Fatturato complessivo arredi laboratorio	
max 2 		
Numero e tipologia di laboratori installati in Italia e in Europa	

max 2