**ALL. “A”**

**SCHEDA TECNICA/CAPITOLATO TECNICO MASCHERE LARINGEE CON CANALE ENDOSCOPICO**

**LOTTO UNICO**

 **N. CIG Z102B2AA48**

N. 600 Maschere laringee di misure diverse (3-4-5) così ripartite: n. 400 di misura 4, n. 100 di misura 3, n. 100 di misura 5.

Trattasi di dispositivi sovra-glottici (maschere laringee) per il controllo delle vie aeree dei pazienti da sottoporre a procedure di endoscopia del tratto gastrointestinale superiore, in grado di ottenere e mantenere il controllo della ventilazione del paziente e di consentire allo stesso tempo, l’accesso diretto all’esofago e al tratto gastrointestinale superiore.

 Le maschere laringee devono:

- essere in silicone cuffiabile per procedure gastriche con ampio canale per l’introduzione dell’endoscopio posizionato parallelo al tubo di ventilazione;

- essere provvisti di connettore per la ventilazione inclinato per facilitare l’inserimento e manovrabilità dell’endoscopio;

- avere un sistema di gonfiaggio con valvola pilota della cuffia, che consenta un monitoraggio visivo costante della pressione all’interno della cuffia;

- essere di misure diverse (3-4-5)

**Importo complessivo triennale a base di gara € 22.200,00 oltre IVA.**

**N.B. SI ACCETTANO PRODOTTI EQUIVALENTI LA CUI EQUIVALENZA SIA CONDIVISA DALLA STAZIONE APPALTANTE**