LOTTO N. 3

N. 3 HOLTER PRESSORI /ECG COMBO DA DESTINARE ALL’U.O.C. DI MEDICINA INTERNA

SCHEDA TECNICA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO | EVENTUALI NOTE |
|  |  |  |
| 1. Display LCD
 |  |  |
| 1. Funzionamento con batteria alcaline
 |  |  |
| 1. Cavo ECG a 12 canali 10 conduttori
 |  |  |
| 1. Bracciale per misurazione pressione (taglia adulti)
 |  |  |
| 1. Misurazione ECG 24h
 |  |  |
| 1. Misurazione BP circa 500 volte circa
 |  |  |
| 1. Ampiezza di banda ECG 0,05 – 40 Hz circa
 |  |  |
| 1. Frequenza dinamica in entrata +5mV ECG
 |  |  |
| 1. CMRR > 80dB
 |  |  |
| 1. Rilevamento pacemaker
 |  |  |
| 1. Impedenza di entrata > 10M
 |  |  |

**NB ai sensi dell’art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche**.

**INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 11 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA** | **PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL’IVA** | **ANNO** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |