Scheda tecnica
Microscopio da laboratorio
Microscopio da laboratorio per campo chiaro con ottica corretta all'infinito
Condensatore universale con revolver per contrasto di fase e campo scuro
Tubo binoculare con angolo di osservazione variabile.
Revolver portaobiettivi almeno a 5 posti
Corredo ottico planare semiapocromatico alla fluorite
Obiettivo 10x,20x,40x,100x, oel.
Gli obiettivi 20 e 40 devono essere a contrasto di fase ed utilizzabili anche in campo chiaro
Coppia di oculari da 10x 22 dotata di conchiglie di gomma rimovibile
Sistema di illuminazione non inferiore a 100 w alogeno.
II microscopio deve essere di concezione ergonomica.
Manopole regolabili in altezza per meglio adattare ampiezza mano avambraccio
La base dello stativo regolabile in altezza.
Il microscopio deve essere dotato di camera fotografica digitale di ultima generazione, integrabile nello stativo senza utilizzo di uscite periferiche in modo da avere l'immagine da fotografiare dritta all’immagine e non deviata da specchi deviatori ottici etc.
Il microscopio deve avere adeguato PC e monitor di almeno 43" hd e relativi sw per 1'archivio dell’immagine
Cappa Chimica aspirante a filtro di carbone attivo per vapori tossici e/o maleodoranti
Costruzione in acciaio verniciato
Piano di lavoro estraibile in acciaio AISI 304
Pannello posteriore in acciaio AISI 304
Pannelli laterali e frontali in plexiglass
capacità bacinella litri 2
Volume d'aria filtrata all'ora 320 m° /h
Velocità media dell'aria 0,50 metri/sec
Volume interno 0'34 m° 
Illuminazione 1 tubo fluorescente da almeno 18 watt
Prefiltro estraibile in materiale sintetico con almeno il 75% di efficienza
Filtro a carbone attivo e Hepa adeguato all’assorbimento dei vapori tossici e maleodoranti che si sviluppano durante il processo analitico che fa uso di prodotti chimici come da scheda tecnica allegata al presente documento
Pannello comandi con circuito elettronico a microprocessori
Comando di aspirazione a due velocità
Comando emergenza massima velocità
Contatto per regolazione aria in aspirazione in funzione dell'apertura frontale : all'apertura del primo segmento aumenta la velocità di spirazione dell'aria                                     
Presa di servizio sul quadro comandi
Conta ore digitale (max 9999 ore) di funzionamento della presa di servizio
Possibilità di programmazione (max 96 ore) con timer il funzionamento della presa di servizio
Segnale di avviso (lampeggio sul display) in caso di mancata tensione della presa di servizio.
Contatore digitale di funzionamento filtro.
Dimensioni piano lavoro non superiori a 700-650-800
Ingombro non superiore a 750-700-1100
peso non superiore a 60 kg0