SCHEDA TECNICA
ecografo portatile di fascia alta 

Ecografo portatile completamente digitale di contenute dimensioni ed altissima portabilità la cui
immissione sul mercato sia la più recente possibile;
Dotato di monitor LCD full screen da 16:10 piroettante per consentire una migliore visualizzazione
da ogni angolatura, e touch screen programmabile sulla tastiera per una migliore gestione dei
present di lavoro. Maniglia per il trasporto a scomparsa per ridurre I'ingombro
Dotato di due connettori tipo pin less per la fruizione di due sonde elettroniche.
Le sonde devono essere montate eclusivamente sul corpo macchina e non sul carrello.
Dotato di batteria interna.
II sistema deve consentire I'esecuzione delle modalità b-mode, M-mode tradizionale ed
acquisizione in real time dell'anatomical M-Mode non angolo dipendente preferibilmente su tre
tracce indipendenti tra di loro, doppler continuo e pulsato, color doppier, power doppler
direzionale;
Seconda armonica attiva su tutte le sonde, algoritmi per la riduzione dello speckle noise almeno
su tre impostazioni castomizzabili atti a migliorare le immagini nei pazienti più difficili.

Possibilità di calcolo automatico della frazione di eiezione.
Pacchetto calcoli avanzato internistico e cardiovascolare, report riassuntivo esportabile su pc
esterno su cui si possano effettuare le misure in off-line, preferibilmente certificate medicale. Zoom
digitale attivo in real rime e in freeze mode con fattori di ingrandimento multipli.
 Piattaforma sviluppata su windows XP con possibilità di archiviazione digitale delle immagini e di
clip anche illimitati, su disco fisso di almeno 400Gb integrato ed esportazione delle immagini,
windows e dicom, nonché raw data su Cd/DVD e usb senza interruzione dell'attività ecografica.
Deve disporre di almeno 4 porte USB integrate nel sistema per I'esportazione delle immagini e la
connessione di stampanti digitale, ed HDMI output.
Possibilità di connettività Dicom3 integrale.( print, worklist, store).
Opzioni software per il calcolo della QIMT in real time in Radiofrequenza.
Opzioni Software per lo strain rate con il metodo dello specke tracking. ( descrivere).
Dotato di carrello per il trasporto, e di stampante Bianco e nero asservita al sistema.
Sonda Convex elettronica con banda di frequenza di circa 2 - 5 Mhz
Sonda Lineare elettronica con banda di frequenza di circa 3-9 MHz.
Sonda Phased array elettronica con banda di frequenza di circa 1-4 Mhz.