**ALL. “A”**

**SCHEDA TECNICA/CAPITOLATO TECNICO**

**LOTTO N. 2**

 **SISTEMA PER SCALDAFLUIDI**

**N. 1** mobiletto riscaldante ultra-compatto da banco, progettato per l’installazione in qualsiasi tipo di location, di ingombro molto ridotto in modo da permettere un facile posizionamento, anche in un contesto di terapia intensiva o sala operatoria dove lo spazio è limitato.

Deve avere una capacità di almeno 30 litri con un range da 25-70° C e deve potere essere utilizzato per riscaldare sia fluidi che elementi non liquidi, il mobile deve avere un’anta trasparente con apertura superiore per garantire un’ampia visibilità dei contenuti e consentire un veloce e facile accesso, munito di funzione BOOST che permetta il potenziamento dell’unità e consenta una maggiore velocità di riscaldamento, aumentando temporaneamente la temperatura di riscaldamento impostata.

Range di temperatura: 25°C - 70°C

Peso non superiore ai 20 Kg

Funzionamento: unità progettate per il funzionamento continuo Precisione della temperatura: +/-1°C

Sicurezza: sensori di sicurezza indipendenti impediscono il surriscaldamento

Normativa: Class I/93/42/EEC, EEC MDD Omologato agli standard dei dispositivi medici Alimentazione Elettrica: 230 Vac (+/-6%) 50Hz

Funzionamento silenzioso

Modalità standby.

**Importo complessivo a base di gara per n. 1 sistema scaldafluidi € 5.200,00 oltre IVA CIG N. Z0B3193110.**

**N.B.** La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo, è da intendersi integrata dalla menzione equivalente e ciò ai sensi dell’art. 170 c. 3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. E’ consentita, pertanto l’offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall’organo tecnico.