SCHEDA TECNICAn. 1 Ecografo per accessi vascolari

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO | EVENTUALI NOTE |
| Dimensioni contenute 22 cm x 3° cm x 5 circa |  |  |
| Peso non superiore a kg 2,300 |  |  |
| * Monitor da 10,4 pollici, batteria interna a ioni di litio con durata non inferiore alle 3 ore, 8 ore per ricarica completa |  |  |
| * Memoria di archiviazione interna 128 G, n.3 porte USB 2.0, n.1 porta USB 3.0, n.1 uscita Sistema / Software di confronto diretto vena7calibro catetere, pesonalizzazione per vari utilizzatori e archiviazione della documentazione |  |  |
| * Sistema integrato Sherlock 3CG con navigazione e conferma della punta TCS |  |  |
| * Sonda lineare a banda larga, frequenza da 7,5 a 10 MHz |  |  |

**VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 20 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA** | **PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL’IVA** | **ANNO** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |