SCHEDA TECNICA

TROMBOELASTOGRAFO
Due canali indipendenti per strumento
Otto campioni simultanei tramite 4 analizzatori, ognuno con 2 canali
Utilizzo di cuvette e pin monouso
Sistema di rilevazione elettromagnetica del segnale tramite filo a torsione (metodica di
Hartert)
Controllo temperatura individuale per ciascuna colonna (valore pre-impostato 37° C,
regolabile alla temperatura del paziente con incrementi ±  0,5° C)
Tensione 110 V/ 60 Hz o 220 V/50 Hz
Massima energia: 46 watts
Uscita analogica tramite cavo DB9 alla scatola di interfaccia -computer
Cavo seriale RS 232 per porta COM 1 o 2 su personal computer IBM compatibile, con
interfaccia
video VGA e monitor a colori
Dimensioni: 29cm x 22cm x 18cm
Limiti di temperatura ambiente: Min. 15° C - Max 30° C 

Configurazione minima:
Processore Pentium 4 da 1,6 GHz o superiore.
RAM da 1GB o superiore.
Disco fisso da 10 GB.
Adattatore video SVGA con impostazione colore a 24 bit su Windows.
Unita CD-ROM per I'installazione; per il backup e il trasferimento
dei dati si consiglia invece un'unita CD-RW.
Adattatore di rete, se e richiesto I'accesso alla rete.
Porta COM disponibile (porta seriale RS232 9-pin).
Stampante compatibile con Windows, se e necessaria la stampa di copie cartacee.
Windows 2000 Professional -SP4.
Windows XP Professional -SP2.