**SCHEDA TECNICA LOTTO N. 3 VASCA AD ARIA**

**CIG N. 7471264A16**

N. 1 vasca ad aria per le maschere termoplastiche utilizzate per immobilizzare i pazienti in trattamento.

I vantaggi dell'utilizzo di, questo tipo di vasca ad aria e non utilizzando più l'acqua, sono molteplici a cominciare che si evita il rischio di contaminazione incrociata, non esistono residui d'acqua in quanto funziona ad aria, evitando al paziente eventuali ustioni dovuti alla temperatura della maschera.

La vasca deve avere almeno come misura interna le seguenti dimensioni 64 x 48 x 25 cm.

La griglia per inserire le maschere debbono essere rivestite di materiale antiaderente per evitare che la maschera rimanga incollata.

**IMPORTO A BASE DI GARA € 3.800,00 OLTRE IVA.**