N. 5 broncoscopi monouso di misura large (diam 5,8 canale 2,8) con sistema di campionamento a circuito chiuso.

N. 20 broncoscopi monouso di misura regular (diam 5.0, canale 2,2) con sistema di campionamento a circuito chiuso.

N. 5 broncoscopi misura slim (diam 3.8. Canale 1,2) con sistema di campionamento a circuito chiuso.