SCHEDA TECNICA

N. 1 RISCALDA FLUIDI DA DESTINARE ALL’U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE S.O.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO | EVENTUALI NOTE |
|  |  |  |
| 1. Ultra-compatto da banco per essere installato anche in sala operatoria dove spesso lo spazio è limitato
 |  |  |
| 1. Range di temperatura da 25° - 70° C
 |  |  |
| 1. Anta trasparente con apertura superiore per facile accesso e ampia visibilità dei contenuti
 |  |  |
| 1. Funzione BOOST per una maggiore velocità di riscaldamento
 |  |  |
| 1. Deve essere munito di sistema di DISINFEZIONE LED UV-C per la prevenzione delle infezioni
 |  |  |
| 1. Funzionamento silenzioso
 |  |  |
| 1. Omologazione agli standard dei dispositivi medici
 |  |  |
| 1. Peso non superiore a 20 kg
 |  |  |

**NB ai sensi dell’art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche**.

**INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 8 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA** | **PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL’IVA** | **ANNO** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |